Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ясла-садок) №27»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»*

*Завідуюча КЗО ДНЗ №27:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва*

*Наказ*

*від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. №\_\_\_\_\_*

**ІНСТРУКЦІЯ № 52 ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**

під час кип’ятіння білизни

**1. Загальні положення.**

1.1. До обслуговування водонагрівального котла допускаються працівники, що пройшли інструктаж із правил експлуатації котла та з техніки безпеки на вид діяльності та отримали пе­ршу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником ро­біт після стажування працівників під керівництвом досвід­чених наставників протягом двох діб.

1.3. До технічного обслуговування та ремонту котла допуска­ються працівники, які мають документ, посвідчення на право проводити ремонт електроустановок та мають четверту ква­ліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. При встановленні водонагрівального котла має бути забез­печене його заземлення. Заземлення має відповідати прави­лам установлення заземлення в електроустановках напругою до 1 000 Вт.

1.5. При роботі з котлом необхідно дотримуватись таких правил безпеки:

- не залишати котел без нагляду під час роботи;

- вимикати котел перед санітарною обробкою й зупинкою на ремонт;

- при виявленні несправностей викликати слюсаря-сантехніка.

1.6. Категорично забороняється:

- працювати при тиску більше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

- вмикати котел, не перевіривши наявність води в парово­дяній сорочці;

- відкривати пробно-спусковий кран і кран наливної лійки під час роботи котла.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи.**

2.1. Одягнути й упорядкувати спецодяг, волосся заправити під головний убір.

2.2. Перевірити, щоб підлога була рівною, сухою.

2.3. Перевірити наявність діелектричного килимка, підніжної де­рев'яної решітки.

2.4. Перевірити міцність кріплення водонагрівального котла.

2.5. Перевірити наявність і справність захисного заземлення.

2.6. Перевірити наявність води у водопроводі.

2.7. Перевірити справність блокувальних пристроїв, приладів, сигналізації.

2.8. Водонагрівальний котел вмикати тільки після його напов­нення водою.

**3. Вимоги безпеки під час роботи.**

3.1. Виконувати тільки доручену роботу.

3.2. Дотримуватись інструкції заводу-виробника.

3.3. Стежити за рівнем води у водонагрівальному котлі.

3.4. Не перевантажувати водонагрівальний котел білизною понад встановленої норми.

3.5. Забороняється вмикати водонагрівальний котел мокрими ру­ками.

3.6. Забороняється працювати на несправному водонагрівально­му котлі без діелектричного килимка.

3.7. Забороняється залишати працюючий водонагрівальний ко­тел без нагляду, вмикати його без наявності та справності заземлення, занулення та ізоляції проводів живлення.

3.8. Забороняється проводити роботу, якщо на підлозі розлита вода.

3.9. Під час прибирання, а також під час миття та чистки водона­грівального котла слід вимкнути його. Кришку котла відкри­вати обережно, рухом від себе.

3.10. Стежити за вмістом води в котлі під час закипання, після за­кипання переключити на режим "П".

3.11. Вивантаження білизни з водонагрівального котла проводити після його вимкнення.

3.12. Для виймання білизни з електрокотла користуватися лише справними дерев'яними щипцями.

3.13. Відкривати водонагрівальний котел тільки після вимкнення його з електричної мережі.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.**

4.1. Вимкнути водонагрівальний котел, відключити воду.

4.2. Випустити мийний розчин через виливний клапан.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, машиніст із прання білизни повинен:

- відключити котел від електромережі вимиканням автома­тичного вимикача цехового щита;

- негайно повідомити завідуючого господарством або заві­дувача ДНЗ.

5.2. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідуючого госпо­дарством і завідувача ДНЗ.

5.3. На випадок пожежі (чи загорання) необхідно:

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном «101»;

- сповістити завідувача ДНЗ;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.4. У випадку травмування звернутися до старшої медичної сес­три або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Завідуюча ДНЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва

*З інструкцією ознайомлений:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата* | *П.І.Б.* | *Посада* | *Підпис* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |