Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ясла-садок) №27»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»*

*Завідуюча КЗО ДНЗ №27:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва*

*Наказ*

*від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. №\_\_\_\_\_*

**ІНСТРУКЦІЯ № 53 ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**

під час роботи

з використанням водонагрівального котла

**1. Загальні положення.**

1.1. До обслуговування водонагрівального котла допускаються працівники, що пройшли інструктаж із правил експлуатації котла та з техніки безпеки на вид діяльності та отримали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником ро­біт після стажування працівників під керівництвом досвід­чених наставників протягом двох діб, де знайомлять праців­ника з умовами праці, Санітарними правилами, проводять вступний інструктаж з охорони праці. Повторний (періодич­ний) інструктаж з охорони праці проводиться один раз на 3 місяці.

1.3. До технічного обслуговування та ремонту котла допуска­ються особи, які мають документ, посвідчення на право про­водити ремонт електроустановок та мають четверту кваліфі­каційну групу з електробезпеки.

1.4. При встановленні водонагрівального котла має бути забез­печене його заземлення. Заземлення має відповідати прави­лам установлення заземлення в електроустановках напругою до 1 000 Вт.

1.5. При роботі з котлом необхідно дотримуватись таких правил безпеки:

- не залишати котел без нагляду під час роботи;

- вимикати котел перед санітарною обробкою й зупинкою на ремонт;

- при виявленні несправностей, викликати слюсаря-сантехніка.

1.6. Категорично забороняється:

- працювати при тиску більше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

- вмикати котел, не перевіривши наявність води в парово­дяній сорочці;

- відкривати пробно-спусковий кран і кран наливної лійки під час роботи котла.

1.7. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, машиніст із прання білизни повинен одержати цільо­вий інструктаж на робочому місці.

1.8. Машиніст із прання білизни повинен знати правила пожеж­ної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.9. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапились у ДНЗ, машиніст із прання білизни повинен повідомити завідувача ДНЗ.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи.**

2.1. Одягнути й упорядкувати спецодяг, волосся заправити під головний убір.

2.2. Перевірити, щоб підлога була рівною, сухою.

2.3. Перевірити наявність діелектричного килимка, підніжної де­рев'яної решітки.

2.4. Перевірити міцність кріплення водонагрівального котла.

2.5. Перевірити наявність і справність захисного заземлення.

2.6. Перевірити наявність води у водопроводі.

2.7. Перевірити справність блокувальних пристроїв, приладів, сигналізації.

2.8. Водонагрівальний котел вмикати тільки після його напов­нення водою.

2.9. У приміщенні для водонагрівального котла обов'язково ви­користовувати необхідні засоби індивідуального захисту (калоші або гумові чоботи, гумові рукавички).

2.10. Під час роботи на водонагрівальному котлі дотримуватися вимог безпеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

**3. Вимоги безпеки під час роботи.**

3.1. Виконувати тільки доручену роботу.

3.2. Оглядати, регулювати, налагоджувати, чистити або змащува­ти водонагрівальний котел тільки після його повної зупинки.

3.3. Стежити за рівнем води *у* водонагрівальному котлі.

3.4. Не перевантажувати водонагрівальний котел білизною понад встановленої норми.

3.5. Забороняється вмикати водонагрівальний котел мокрими руками.

3.6. Забороняється працювати на несправному водонагрівально­му котлі без діелектричного килима.

3.7. Забороняється залишати працюючий водонагрівальний ко­тел без нагляду, вмикати і його без наявності та справності заземлення, занулення та ізоляції проводів живлення.

3.8. Забороняється проводити роботу, якщо на підлозі розлита вода.

3.9. Під час прибирання, а також під час миття та чистки водона­грівального котла слід вимкнути його від живлення. Кришку котла відкривати обережно, рухом від себе.

3.10. Стежити за вмістом води в котлі під час закипання, після за­кипання переключити на режим "П".

3.11. Вивантаження білизни з водонагрівального котла проводити після відключення його вік живлення.

3.12. Для виймання білизни **з** електрокотла користуватися лише справними дерев'яними щипцями.

3.13. Відкривати водонагрівальний котел тільки після вимкнення його з електричної мережі.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.**

4.1. Вимкнути водонагрівальний котел, відключити воду.

4.2. Випустити мийний розчин через виливний клапан.

4.3. Вимити й просушити водонагрівальний котел.

4.4. Зняти спецодяг і вимити руки та обличчя.

4.5. По закінченні роботи вимкнути освітлення у всіх приміщен­нях, закрити вікна, двері.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, працівник повинен:

- відключити котел від електромережі вимиканням автома­тичного вимикача цехового щита;

- на випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й негайно повідомити завіду­ючого господарством або завідувача ДНЗ.

5.2. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ;

- приступити до ліквідації загорання відповідно до інструк­цій з пожежної безпеки в ДНЗ.

5.3. У випадку травмування працівників ДНЗ звернутися по до­помогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу

Завідуюча ДНЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва

*З інструкцією ознайомлений:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата* | *П.І.Б.* | *Посада*  | *Підпис*  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |