Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ясла-садок) №27»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»*

*Завідуюча КЗО ДНЗ №27:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва*

*Наказ*

*від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. №\_\_\_\_\_*

**ІНСТРУКЦІЯ № 21 ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**

під час протирання вікон, стін

та проведення пилососних робіт

**1. Загальні положення.**

1.1. До робіт із протирання скла та стін, а також проведенім пилососних робіт допускається помічник вихователя, який пройшов інструктаж із безпечних прийомів та методів роботи.

1.2. До роботи з електропилососом допускається помічник вихо­вателя, що пройшов навчання безпечних прийомів і методів роботи та інструктаж щодо користування електроприладами.

1.3. Помічник вихователя, що знову прибув на роботу, а також такий, якого направили для виконання робіт на окремі пе­ріоди часу, повинний пройти вступний інструктаж у службі охорони праці. Результати фіксуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці.

1.4. Кожен помічник вихователя, прийнятий на роботу, повинен пройти первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Помічник вихователя проходить повторний інструк­таж не рідше, ніж один раз на 6 місяців.

При виконанні роботи, що не є властивою тій чи іншій посаді, проводиться цільовий інструктаж з охорони праці. Інструктаж проводиться завідувачем ДНЗ чи особою, упов­новаженою ним. Результати інструктажу фіксуються в жур­налі.

1.5. При виконанні робіт на висоті відповідальний за виконання робіт (завідувач або завідуючий господарством) зобов'яза­ний провести цільовий інструктаж зі вказівкою небезпечних та шкідливих виробничих факторів і заходів щодо захисту від них.

1.6. Адміністрація ДНЗ зобов'язана безперебійно забезпечувати персонал спецодягом, спецвзуттям та іншими запобіжними засобами:

- халат бавовняний;

- рукавиці гумові.

1.7. Помічник вихователя зобов'язаний уміти надати першу (до­лікарську) допомогу при електротравмах, опіках, переломах і т. ін., виходячи з дій, передбачених інструкцією з надання першої (долікарської) допомоги постраждалим від електрич­ного струму і в інших нещасних випадках.

1.8. Помічник вихователя, який здійснює протирання стін, скла й пилососні роботи, може піддаватися дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- підвищене фізичне навантаження;

- падіння з висоти;

- падіння предметів із висоти;

- підвищення напруги в електричному ланцюгу, замкнення якого може виникнути через тіло людини;

- підвищена запиленість повітря робочої зони.

1.9. Про кожний нещасний випадок, пов'язаний із виробницт­вом чи роботою, постраждалий чи свідок події повинен сповістити завідувача. Завідувач повинен організувати пер­шу (долікарську) допомогу постраждалому, його достав­ляння в лікарняний заклад; повідомити власнику чи особі, що виконує його функції, про те, що трапилося; зберегти для розслідування стан робочого місця й обладнання таким, яким він був на момент випадку, якщо це не загрожує життю та здоров'ю оточуючих працівників і не призведе до аварії.

1.10. Помічник вихователя, який допустив порушення цієї інст­рукції з охорони праці, відповідає згідно з чинним законо­давством.

**2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.**

2.1. Місця виконання робіт мають бути достатньо освітленими.

2.2. Протирання плафонів та іншої електричної арматури, що підвішена до стелі, має виконуватись при знятій напрузі і тільки з розсувних драбин чи підмостків. Драбини повинні мати на тятивах Гумові башмаки, а підмостки - огородження. Виконувати ці роботи з при­ставною драбиною, що підтримується іншими працівниками, заборонено.

2.3. Протирання зовнішньої площини скла, миття й протирання скла в глухих переплетах скляних дахів, ліхтарів і фрамуг мають виконуватися з обов'язковим використанням запо­біжного пояса і страхувальної мотузки, котра має прикріп­люватися до міцних конструкцій будівлі.

2.4. Небезпечні роботи (поблизу електромереж, механічного обладнання, на висоті більше ніж 5 м і т. ін.) мають вико­нуватися кваліфікованими працівниками під безпосереднім наглядом відповідального за виконання робіт.

**3. Вимоги безпеки праці під час роботи.**

3.1. При роботі на світлових ліхтарях повинні виконуватися такі правила:

- при роботі на ліхтарях із великим нахилом повинні засто­совуватися драбини завширшки Не менше 0,5 м з нашити­ми зверху планками і прибитими знизу довгими (1-1,5 м) поперечними рейками, що розосереджують навантаження на переплети ліхтаря, у верхній частині драбина повинна мати гачки для захоплення за коник ліхтаря;

- протирання ліхтарів із металевих тяг механізму відкриття переплетів категорично забороняється;

- протирання ліхтарів із даху без застосування запобіжних ременів і страхувальної мотузки забороняється;

- забороняються розмови поміж особами, що працюють на висоті з протирання скла.

3.2. Виконання протиральних робіт у приміщеннях, де є елект­ропроводи чи діюче електрообладнання, може проходити тільки після відключення електроустановок й електромереж чи надійного накриття їх дерев'яними щитами й коробами і під наглядом відповідального за виконання робіт.

3.3. Чищення пилу зі стін, карнизів і стель необхідно виконува­ти з підмостків, підйом електропилососів на висоту має здійснюватися за допомогою міцної мотузки. Підніматися драбиною або сходами, тримаючи в руках пилосос, працю­вати з пилососом на сходах забороняється.

3.4. Підключення пилососів до електромережі має здійснюватися задопомогою штепсельної розетки. Підключення шнурів до перехідних запобіжних щитків як шляхом накиду, так і на­тиску на клеми забороняється.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.**

4.1. Упорядкувати робоче місце - від'єднати електроапаратуру від електромережі.

4.2. Зняти та повісити спецодяг та захисні й запобіжні засоби у відповідне місце.

4.3. Вимити обличчя та руки милом.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації помічник вихователя по­винен негайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу.

Завідуюча ДНЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва

*З інструкцією ознайомлений:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата* | *П.І.Б.* | *Посада*  | *Підпис*  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |