Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ясла-садок) №27»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»*

*Завідуюча КЗО ДНЗ №27:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва*

*Наказ*

*від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. №\_\_\_\_\_*

**ІНСТРУКЦІЯ № 51 ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**

під час прасування білизни

**1. Загальні положення.**

1.1. До прасування білизни допускаються працівники, які про­йшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний ін­структаж та інструктаж на робочому місці й отримали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки. Повторний (періо­дичний) інструктаж з ОП машиніст із прання білизни прохо­дить один раз на 3 місяці.

1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником ро­біт після стажування працівників під керівництвом досвід­чених наставників протягом двох діб.

1.3. Машиніст із прання білизни зобов'язаний:

- знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці;

- виконувати вимоги цієї інструкції;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.4. Машиніст із прання білизни має право відмовитися від до­рученої роботи, якщо склалася ситуація, небезпечна для її життя чи здоров'я або для людей, які її оточують.

1.5. На робочому місці не дозволяється курити, вживати спиртні напої.

1.6. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних і шкід­ливих виробничих факторів, щодо яких необхідно дотриму­ватись заходів безпеки: ушкодження електрострумом, опіки.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи.**

2.1. Одягнути і впорядкувати спецодяг. Вийняти з кишень спец­
одягу гострі та інші зайві предмети.

2.2. Перевірити:

- справність електричних прасок;

- наявність ізоляційних настилів чи підніжних дерев'яних решіток;

- наявність термостійкої підставки для прасок;

- наявність кронштейна для закріплення електропроводу праски.

**3. Вимоги безпеки під час роботи.**

3.1. Вмикати праску сухими руками.

3.2. Праски ставити на термостійкі підставки.

3.3. Машиніст із прання білизни повинен знаходитись тільки на діелектричному килимі.

3.4. Машиністу з прання білизни суворо забороняється проводи­ ти самостійний ремонт праски та проводки.

3.5. Не залишати без нагляду ввімкнені електропраски.

3.6. Електропровід праски закріпити на кронштейні, розміщено­му над серединою прасувального столу.

3.7. Стежити, щоб електропровід був непошкоджений та не тор­кався електричної праски під час роботи.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.**

4.1. Вимкнути праску.

4.2. Поставити праску на підставку.

4.3. Прибрати робоче місце.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

5.1. При виникненні аварійної ситуації негайно повідомити заві­дуючого господарством про несправність праски, електро­проводки тощо.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все
електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.4. У випадку травмування звернутися до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Завідуюча ДНЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва

*З інструкцією ознайомлений:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата* | *П.І.Б.* | *Посада*  | *Підпис*  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |