Управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ясла-садок) №27»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

*«ЗАТВЕРДЖЕНО»*

*Завідуюча КЗО ДНЗ №27:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва*

*Наказ*

*від «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. №\_\_\_\_\_*

**ІНСТРУКЦІЯ № 50 ОП**

**З ОХОРОНИ ПРАЦІ**

під час роботи на центрифузі

**1. Загальні положення.**

1.1. До обслуговування центрифуги допускаються працівники, які пройшли відповідний інструктаж із правил експлуатації центрифуги й техніки безпеки на вид діяльності та отримали першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.2. Допуск до самостійної роботи здійснюється керівником ро­біт після стажування працівників під керуванням досвідче­них наставників протягом двох діб.

1.3. При встановленні центрифуги має бути забезпечено її зазем­лення. Заземлення має відповідати правилам улаштування заземлення в електроустановках напругою до 1 000 Вт.

1.4. Центрифуга має встановлюватися на фундамент і надійно закріплятися фундаментними болтами.

1.5. Під зливним патрубком центрифуги має бути розміщено прийомну воринку каналізації.

1.6. Категорично забороняється:

- приступати до роботи, якщо світло засліплює очі;

- приступати до роботи на слизькій підлозі;

- працювати на центрифузі, у якої не відрегульовано час галь­мування, плавність відкривання та закривання кришки;

- завантажувати в центрифугу більше 30 кг мокрої білизни;

- нерівномірність розкладання білизни в барабані не по­винна перевищувати 1 кг;

- відкривати кришку центрифуги до повної зупинки обер­тання барабана;

- виконувати ремонт при ввімкненій або працюючій центрифузі;

- розкривати пульт управління при ввімкненій або працюю­чій центрифузі.

**2. Вимоги безпеки перед початком робот.**

2.1. Щодня перед початком роботи необхідно:

2.1.1. Ввімкнути рубильник підводу струму до пульта управ­ління.

2.1.2. Перевірити спрацювання кінцевого вимикача виклю­ченням його від руки при працюючій, не завантаженій центрифузі.

2.1.3. Перевірити правильність взаємодії всіх механізмів.

2.1.4. Перевірити щільність з'єднання гумового рукава між патрубком зливу та каналізаційним отвором.

2.2. Випробувати центрифугу на холостому ходу протягом 15 хв. і під навантаженням протягом циклу.

2.3. За необхідності провести регулювання операції, наприклад затяжку амортизатора або регулювання часу гальмування.

2.4. Перед початком експлуатації центрифуги провести миття барабана гарячою водою 40-50 °С з додаванням мийного засобу.

**3. Вимоги безпеки під час роботи.**

3.1. З пральної машини білизна завантажується в барабан центри­фуги, рівномірно й щільно розкладається по всьому перимет­ру, накривається тканиною (серветкою), заправивши її під горловину барабана. Недбале завантаження білизни призво­дить до її розриву та швидкого виходу з ладу центрифуги.

3.2. Після закінчення завантаження закрити кришку й повернути рукоятку управління за годинниковою стрілкою до упору в положення "ПУСК" і ввімкнути електродвигун.

3.3. У разі появи стуку повернути рукоятку до упору в положення "ВИМКНУТО", дочекатися повної зупинки барабана.

3.4. Відкрити кришку, розкласти білизну більш рівномірно.

3.5. Після закінчення заданого часу віджимання електродвигун ав­томатично відключається й загорається сигнальна лампочка.

3.6. Після цього необхідно важелем загальмувати ротор, відкри­ти кришку й вивантажити білизну.

**4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.**

4.1. За необхідності аварійної зупинки центрифуги до закінчення технічного циклу необхідно натиснути кнопку "СТОП" і тримати її до зупинки барабана. Якщо барабан починає крутитися проти часової стрілки, повна зупинка забезпечу­ється натисненням кнопки "ПУСК" і натисненням кнопки "СТОП".

4.2. При виявленні несправностей у центрифузі:

- повідомити завідуючого господарством, адміністрацію ДНЗ для виклику слюсаря-техніка;

- вимкнути центрифугу з електромережі зняттям плавких запобіжників або вимиканням автоматичного вимикача цехового щитка.

4.3. Попередити про випадок адміністрацію, до ліквідації аварії самостійно не приступати.

На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно: ,

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

4.4. У випадку травмування працівників ДНЗ звернутися по до­помогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу.

Завідуюча ДНЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Біляєва

*З інструкцією ознайомлений:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Дата* | *П.І.Б.* | *Посада* | *Підпис* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |